Diagram

Description automatically generated

Характеристики

- 32Bit контроллер Cortex-M3.

- Main Board MKS Sgen L

- Тихие драйвера TMC2225. (X, Y, экструдер)

- Автоматическое выравнивание рабочего стола.

- Область печати 300х300х300 мм.

- Рельсовые направляющие HGH15

- Механизм подачи Titan для печати мягкими филаментами.

- Подача филамента Bowden

- Функция «Babystep» для всех осей.

- Сенсорный цветной экран.

- Функция продолжения печати после сбоя электропитания.

- Датчик окончания нити филамента.

- Кинематика CoreXY.

- Диаметр сопла 0,5мм. (могут меняться).

- Диаметр филамента 1,75 мм.

- Высота слоя от 0,05 мм.

- Обдув печатаемой модели.

- Максимальная скорость печати 180